**表 14.2.1 路緣斜坡坡度**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高低差 | 20公分以下 | | 5公分以下 | | 3公分以下 | |
| 坡度 | 容許  最大值 | 建議值 | 容許  最大值 | 建議值 | 容許  最大值 | 建議值 |
| 10％  （1：10） | 8.33％  （1：12） | 20％  （1：5） | 8.33％  （1：12） | 50％  （1：2） | 8.33％  （1：12） |