**表 14.2.1 路緣斜坡坡度**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 高低差 | 20公分以下 | 5公分以下 | 3公分以下 |
| 坡度 | 容許最大值 | 建議值 | 容許最大值 | 建議值 | 容許最大值 | 建議值 |
| 10％（1：10） | 8.33％（1：12） | 20％（1：5） | 8.33％（1：12） | 50％（1：2） | 8.33％（1：12） |